Стройка:	Санточки	
	
Объект:	Санточки 2015	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3	
(Локальный сметный расчет)	
на Туалет на 2 очка	
Сметная стоимость:	117.580	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.174	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	23.301	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 2000 г. и текущих ценах на 02.2015 г. по НБ: "ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 8".	

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в базисных ценах	Сметная стоимость в текущих ценах	Индекс	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Е01-02-075-02 
(Приказ № 253 от 17.11.2008)	Разработка вечномерзлых грунтов в траншеях и котлованах глубиной до 3 м с разрыхлением грунта отбойными молотками, группа грунтов 2м	100 м3 грунта		0.1209375	13 604.47	1 645.29	180 560.36	21 836.52	13.272	
		Объем: 2.5*2.15*2.25									
1. 1.	З1-1030	Рабочий строитель среднего разряда 3	чел.-ч	735.44	88.942275	8.530	758.68	141.926	12 623.22	16.638	
1. 2.	Х05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	69.95	8.459578125	100.01	846.04	1 038.54	8 785.61	10.384	
			(1)			10.06	85.10				
1. 3.	Х26-1401	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	279.56	33.8092875	1.20	40.57	12.65	427.69	10.542	
		Накладные расходы				81%	683.46	81%	10 224.81		
		Сметная прибыль				50%	421.89	50%	6 311.61		
		Всего с НР и СП					2 750.64		38 372.94		
	
2.	Е10-01-010-01 
(Приказ № 253 от 17.11.2008)	Установка элементов каркаса из брусьев (яма)	1 м3 древесины в конструкции		0.2172	2 411.06	523.68	9 652.85	2 096.60	4.004	
2. 1.	З1-1028	Рабочий строитель среднего разряда 2,8	чел.-ч	22.5	4.887	8.380	40.95	137.782	673.34	16.442	
2. 2.	Х33-0206	Дрели электрические	маш.-ч	0.23	0.049956	1.95	0.10	20.56	1.03	10.544	
2. 3.	Х33-1601	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0.33	0.071676	5.09	0.36	53.65	3.85	10.54	
2. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.36	0.078192	87.17	6.82	919.10	71.87	10.544	
			(1)			11.60	0.91				
2. 5.	С101-0783	Поковки из квадратных заготовок, масса 2,825 кг	т	0.0031	0.00067332	5 989.00	4.03	57 374.62	38.63	9.58	
2. 6.	С101-1591	Смола каменноугольная для дорожного строительства	т	0.00258	0.000560376	1 695.00	0.95	19 708.74	11.04	11.628	
2. 7.	С101-1714	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0.0075	0.001629	9 040.00	14.73	84 220.00	137.19	9.316	
2. 8.	С101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	1.45	0.31494	5.71	1.80	27.80	8.76	4.869	
2. 9.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.003	0.0006516	11 978.00	7.80	65 265.68	42.53	5.449	
2. 10.	С102-0028	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта	м3	0.93	0.201996	1 980.00	399.95	4 007.50	809.50	2.024	
2. 11.	С102-0060	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3	0.12	0.026064	1 320.00	34.40	9 632.00	251.05	7.297	
2. 12.	С102-0077	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	0.01	0.002172	832.70	1.81	5 985.00	13.00	7.187	
2. 13.	С113-1777	Паста антисептическая	т	0.00301	0.000653772	15 255.00	9.97	53 260.14	34.82	3.491	
		Накладные расходы				81%	33.17	81%	545.41		
		Сметная прибыль				50%	20.48	50%	336.67		
		Всего с НР и СП					577.32		2 978.68		
	
3.	Е01-02-067-03 
(Приказ № 253 от 17.11.2008)	Крепление досками стенок ямы	100 м2 креплений		0.18	577.78	104.00	8 391.71	1 510.51	14.524	
		Объем: 2*2*2+2.5*2*2									
3. 1.	З1-1029	Рабочий строитель среднего разряда 2,9	чел.-ч	50.1	9.018	8.460	76.29	139.854	1 261.20	16.531	
3. 2.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1.23	0.2214	87.17	19.30	919.10	203.49	10.544	
			(1)			11.60	2.57				
3. 3.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.0039	0.000702	11 978.00	8.41	65 265.68	45.82	5.449	
		Накладные расходы				81%	61.79	81%	1 021.57		
		Сметная прибыль				50%	38.15	50%	630.60		
		Всего с НР и СП					203.94		3 162.68		
	
4.	С102-0057 
(Приказ № 308 от 28.07.2009)	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3		0.648	1 155.00	748.44	9 232.00	5 982.34	7.993	
		Объем: 18*0.036									
	
5.	Е11-01-033-02 
(Приказ № 188 от 05.05.2012)	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм на дно ямы	100 м2 покрытия		0.05	8 755.48	437.77	12 507.75	625.39	1.429	
		Объем: 2.5*2									
5. 1.	З1-1030	Рабочий строитель среднего разряда 3	чел.-ч	66.71	3.3355	8.530	28.45	141.926	473.39	16.638	
5. 2.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.76	0.038	31.26	1.19	329.48	12.52	10.54	
			(1)			11.60	0.44				
5. 3.	Х33-1531	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0.9	0.045	0.95	0.04	10.01	0.45	10.537	
5. 4.	Х34-0311	Машина для острожки деревянных полов	маш.-ч	2.7	0.135	2.09	0.28	22.03	2.97	10.541	
5. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1.1	0.055	87.17	4.79	919.10	50.55	10.544	
			(1)			11.60	0.64				
5. 6.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.0262	0.00131	11 978.00	15.69	65 265.68	85.50	5.449	
		Накладные расходы				81%	23.40	81%	383.45		
		Сметная прибыль				50%	14.45	50%	236.70		
		Всего с НР и СП					475.62		1 245.53		
	
6.	С102-0057 
(Приказ № 308 от 28.07.2009)	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3		0.18	1 155.00	207.90	9 232.00	1 661.76	7.993	
		Объем: 2.5*2*0.036									
	
7.	Е69-10-2 
(Приказ № 207 от 13.10.2008)	Антисептирование древесины (дно и стенки ямы)	100 м2 обработанной поверхности		0.23	84.55	19.45	1 401.49	322.34	16.573	
		Объем: 18+5									
7. 1.	З1-1030	Рабочий строитель среднего разряда 3	чел.-ч	9.81	2.2563	8.530	19.25	141.926	320.23	16.638	
7. 2.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.01	0.0023	87.17	0.20	919.10	2.11	10.544	
			(1)			11.60	0.03				
		Накладные расходы				81%	15.59	81%	259.39		
		Сметная прибыль				50%	9.63	50%	160.12		
		Всего с НР и СП					44.67		741.84		
	
8.	С101-0073 
(Приказ № 308 от 28.07.2009)	Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10	т		0.01495	1 383.10	20.68	30 053.21	449.30	21.726	
		Объем: 0.065*0.23									
	
9.	Е01-02-061-03 
(Приказ № 253 от 17.11.2008)	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям	100 м3 грунта		0.02	907.50	18.15	13 600.52	272.01	14.987	
9. 1.	З1-1015	Рабочий строитель среднего разряда 1,5	чел.-ч	121	2.42	7.500	18.15	112.401	272.01	14.987	
		Накладные расходы				81%	14.70	81%	220.33		
		Сметная прибыль				50%	9.07	50%	136.01		
		Всего с НР и СП					41.93		628.34		
	
10.	Е10-01-010-01 
(Приказ № 253 от 17.11.2008)	Установка элементов каркаса из брусьев (фундамент туалета)	1 м3 древесины в конструкции		0.1965	2 411.06	473.77	9 652.85	1 896.78	4.004	
10. 1.	З1-1028	Рабочий строитель среднего разряда 2,8	чел.-ч	22.5	4.42125	8.380	37.05	137.782	609.17	16.442	
10. 2.	Х33-0206	Дрели электрические	маш.-ч	0.23	0.045195	1.95	0.09	20.56	0.93	10.544	
10. 3.	Х33-1601	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0.33	0.064845	5.09	0.33	53.65	3.48	10.54	
10. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.36	0.07074	87.17	6.17	919.10	65.02	10.544	
			(1)			11.60	0.82				
10. 5.	С101-0783	Поковки из квадратных заготовок, масса 2,825 кг	т	0.0031	0.00060915	5 989.00	3.65	57 374.62	34.95	9.58	
10. 6.	С101-1591	Смола каменноугольная для дорожного строительства	т	0.00258	0.00050697	1 695.00	0.86	19 708.74	9.99	11.628	
10. 7.	С101-1714	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0.0075	0.00147375	9 040.00	13.32	84 220.00	124.12	9.316	
10. 8.	С101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	1.45	0.284925	5.71	1.63	27.80	7.92	4.869	
10. 9.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.003	0.0005895	11 978.00	7.06	65 265.68	38.47	5.449	
10. 10.	С102-0028	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта	м3	0.93	0.182745	1 980.00	361.84	4 007.50	732.35	2.024	
10. 11.	С102-0060	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3	0.12	0.02358	1 320.00	31.13	9 632.00	227.12	7.297	
10. 12.	С102-0077	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	0.01	0.001965	832.70	1.64	5 985.00	11.76	7.187	
10. 13.	С113-1777	Паста антисептическая	т	0.00301	0.000591465	15 255.00	9.02	53 260.14	31.50	3.491	
		Накладные расходы				81%	30.01	81%	493.43		
		Сметная прибыль				50%	18.53	50%	304.59		
		Всего с НР и СП					522.31		2 694.79		
	
11.	Е11-01-033-02 
(Приказ № 188 от 05.05.2012)	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм (полы туалета)	100 м2 покрытия		0.07	8 755.48	612.88	12 507.75	875.54	1.429	
		Объем: 2.8*2.5									
11. 1.	З1-1030	Рабочий строитель среднего разряда 3	чел.-ч	66.71	4.6697	8.530	39.83	141.926	662.75	16.638	
11. 2.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.76	0.0532	31.26	1.66	329.48	17.53	10.54	
			(1)			11.60	0.62				
11. 3.	Х33-1531	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0.9	0.063	0.95	0.06	10.01	0.63	10.537	
11. 4.	Х34-0311	Машина для острожки деревянных полов	маш.-ч	2.7	0.189	2.09	0.40	22.03	4.16	10.541	
11. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1.1	0.077	87.17	6.71	919.10	70.77	10.544	
			(1)			11.60	0.89				
11. 6.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.0262	0.001834	11 978.00	21.97	65 265.68	119.70	5.449	
		Накладные расходы				81%	32.76	81%	536.83		
		Сметная прибыль				50%	20.23	50%	331.38		
		Всего с НР и СП					665.87		1 743.74		
	
12.	С102-0057 
(Приказ № 308 от 28.07.2009)	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3		0.252	1 155.00	291.06	9 232.00	2 326.46	7.993	
		Объем: 7*0.036									
	
13.	Е69-3-1 
(Приказ № 207 от 13.10.2008)	Прорезка отверстий	100 отверстий		0.02	885.60	17.71	13 371.21	267.42	15.1	
13. 1.	З1-1030	Рабочий строитель среднего разряда 3	чел.-ч	77.6	1.552	8.530	13.24	141.926	220.27	16.638	
13. 2.	Х33-1532	Пила цепная электрическая	маш.-ч	68.4	1.368	3.27	4.47	34.47	47.15	10.541	
		Накладные расходы				81%	10.72	81%	178.42		
		Сметная прибыль				50%	6.62	50%	110.14		
		Всего с НР и СП					35.05		555.97		
	
14.	Е09-05-002-03 
(Приказ № 253 от 17.11.2008)	Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий ограждений (каркас)	10 т конструкций		0.0241395	9 161.57	221.16	117 286.02	2 831.23	12.802	
		Объем: 3.85*62.7/1000									
14. 1.	З1-1048	Рабочий строитель среднего разряда 4,8	чел.-ч	372.86	9.00065397	10.790	97.12	175.490	1 579.52	16.264	
14. 2.	Х04-1000	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	362	8.738499	12.31	107.57	129.75	1 133.82	10.54	
14. 3.	Х04-1400	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах от 80 °С до 500 °С	маш.-ч	5.3	0.12793935	6.70	0.86	70.62	9.04	10.54	
14. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.02	0.00048279	87.17	0.04	919.10	0.44	10.544	
			(1)			11.60	0.01				
14. 5.	С101-1515	Электроды диаметром 4 мм Э46	т	0.06	0.00144837	10 749.00	15.57	74 844.16	108.40	6.963	
		Накладные расходы				81%	78.67	81%	1 279.41		
		Сметная прибыль				50%	48.56	50%	789.76		
		Всего с НР и СП					348.39		4 900.40		
	
15.	С1.	Труба профильная прямоугольная 50*30*3,5	м		62.7			140.50	8 809.35		
	
16.	Е13-03-004-23 
(Приказ № 253 от 17.11.2008)	Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177	100 м2 окрашиваемой поверхности		0.20064	134.21	26.93	959.60	192.54	7.15	
16. 1.	З1-1035	Рабочий строитель среднего разряда 3,5	чел.-ч	2.88	0.5778432	9.070	5.24	151.249	87.40	16.676	
16. 2.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.01	0.0020064	89.99	0.18	948.49	1.90	10.54	
			(1)			10.06	0.02				
16. 3.	Х03-0401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.01	0.0020064	1.70		17.92	0.04	10.541	
16. 4.	Х34-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	маш.-ч	1.4	0.280896	6.82	1.92	71.88	20.19	10.54	
16. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.02	0.0040128	87.17	0.35	919.10	3.69	10.544	
			(1)			11.60	0.05				
16. 6.	С113-0079	Лак БТ-577	т	0.009	0.00180576	9 550.00	17.25	43 925.45	79.32	4.6	
		Накладные расходы				81%	4.26	81%	70.79		
		Сметная прибыль				50%	2.63	50%	43.70		
		Всего с НР и СП					33.82		307.03		
	
17.	Е09-04-006-02 
(Приказ № 253 от 17.11.2008)	Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного листа	100 м2		0.2594	3 761.30	975.68	19 169.66	4 972.61	5.097	
17. 1.	З1-1035	Рабочий строитель среднего разряда 3,5	чел.-ч	105.28	27.309632	9.070	247.70	151.249	4 130.55	16.676	
17. 2.	Х02-0403	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т	маш.-ч	0.89	0.230866	120.52	27.82	1 270.28	293.26	10.54	
			(1)			15.42	3.56				
17. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	0.34	0.088196	111.99	9.88	1 180.37	104.10	10.54	
			(1)			13.50	1.19				
17. 4.	Х03-0204	Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т	маш.-ч	0.99	0.256806	0.90	0.23	9.49	2.44	10.544	
17. 5.	Х04-0504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	3.36	0.871584	1.20	1.05	12.65	11.03	10.542	
17. 6.	Х04-1000	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.18	0.046692	12.31	0.57	129.75	6.06	10.54	
17. 7.	Х04-1400	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах от 80 °С до 500 °С	маш.-ч	0.02	0.005188	6.70	0.03	70.62	0.37	10.54	
17. 8.	Х33-0206	Дрели электрические	маш.-ч	2.41	0.625154	1.95	1.22	20.56	12.85	10.544	
17. 9.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.5	0.1297	87.17	11.31	919.10	119.21	10.544	
			(1)			11.60	1.50				
17. 10.	С101-0309	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.00015	0.00003891	37 900.00	1.47	626.81	0.02	0.017	
17. 11.	С101-0324	Кислород технический газообразный	м3	2.98	0.773012	6.22	4.81	55.75	43.10	8.963	
17. 12.	С101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0.0034	0.00088196	10 315.00	9.10	74 844.16	66.01	7.256	
17. 13.	С101-1714	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0.007	0.0018158	9 040.00	16.41	84 220.00	152.93	9.316	
17. 14.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.00002	0.000005188	11 978.00	0.06	65 265.68	0.34	5.449	
17. 15.	С101-2278	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.903	0.2342382	6.09	1.43	102.91	24.11	16.898	
17. 16.	С101-2467	Растворитель марки Р-4	т	0.00009	0.000023346	9 420.00	0.22	38 499.82	0.90	4.087	
17. 17.	С102-0023	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	м3	0.0013	0.00033722	1 700.00	0.57	5 660.00	1.91	3.329	
17. 18.	С113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	0.00047	0.000121918	15 620.00	1.90	28 142.61	3.43	1.802	
		Накладные расходы				81%	247.78	81%	3 345.75		
		Сметная прибыль				50%	152.95	50%	2 065.28		
		Всего с НР и СП					1 376.41		10 383.63		
	
18.	С101-3032 
(Приказ № 656 от 15.12.2010)	Профилированный настил толщиной 0,7 мм	м2		27.237	11 458.62	312 098.43	230.03	6 265.33	0.02	
		Объем: 25.94*1.05									
	
19.	С2.	Планка угловая	м		12			45.00	540.00		
		Объем: 2*6									
	
20.	Е09-04-002-01 
(Приказ № 253 от 17.11.2008)	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа	100 м2 покрытия		0.0425	944.74	40.15	6 244.87	265.41	6.61	
		Объем: 1.7*2.5									
20. 1.	З1-1032	Рабочий строитель среднего разряда 3,2	чел.-ч	35.5	1.50875	8.740	13.19	145.655	219.76	16.665	
20. 2.	Х02-0403	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т	маш.-ч	0.04	0.0017	120.52	0.20	1 270.28	2.16	10.54	
			(1)			15.42	0.03				
20. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	0.21	0.008925	111.99	1.00	1 180.37	10.53	10.54	
			(1)			13.50	0.12				
20. 4.	Х03-0204	Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т	маш.-ч	0.99	0.042075	0.90	0.04	9.49	0.40	10.544	
20. 5.	Х04-0504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.68	0.0714	1.20	0.09	12.65	0.90	10.542	
20. 6.	Х04-1000	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.18	0.00765	12.31	0.09	129.75	0.99	10.54	
20. 7.	Х04-1400	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах от 80 °С до 500 °С	маш.-ч	0.02	0.00085	6.70	0.01	70.62	0.06	10.54	
20. 8.	Х33-0206	Дрели электрические	маш.-ч	2.41	0.102425	1.95	0.20	20.56	2.11	10.544	
20. 9.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.32	0.0136	87.17	1.19	919.10	12.50	10.544	
			(1)			11.60	0.16				
20. 10.	С101-0309	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.00015	0.000006375	37 900.00	0.24	626.81		0.017	
20. 11.	С101-0324	Кислород технический газообразный	м3	1.4	0.0595	6.22	0.37	55.75	3.32	8.963	
20. 12.	С101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0.00061	0.000025925	10 315.00	0.27	74 844.16	1.94	7.256	
20. 13.	С101-1714	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0.0022	0.0000935	9 040.00	0.85	84 220.00	7.87	9.316	
20. 14.	С101-2278	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.42	0.01785	6.09	0.11	102.91	1.84	16.898	
20. 15.	С101-2467	Растворитель марки Р-4	т	0.00009	0.000003825	9 420.00	0.04	38 499.82	0.15	4.087	
20. 16.	С102-0023	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	м3	0.0013	0.00005525	1 700.00	0.09	5 660.00	0.31	3.329	
20. 17.	С113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	0.00047	0.000019975	15 620.00	0.31	28 142.61	0.56	1.802	
		Накладные расходы				81%	11.97	81%	178.01		
		Сметная прибыль				50%	7.39	50%	109.88		
		Всего с НР и СП					59.51		553.30		
	
21.	С101-3032 
(Приказ № 656 от 15.12.2010)	Профилированный настил толщиной 0,7 мм	м2		4.4625	11 458.62	51 134.09	230.03	1 026.51	0.02	
		Объем: 4.25*1.05									
	
22.	Е56-22-5 
(Приказ № 207 от 13.10.2008)	Навеска плотничных дверей на качающихся петлях (с учетом люка для очистки)	100 м2 полотен		0.0291	28 172.46	819.82	2 153.94	62.68	0.076	
		Объем: 0.7*1.9*2+0.5*0.5									
22. 1.	З1-1030	Рабочий строитель среднего разряда 3	чел.-ч	6.88	0.200208	8.530	1.71	141.926	28.41	16.638	
22. 2.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	1.3	0.03783	31.26	1.18	329.48	12.46	10.54	
			(1)			11.60	0.44				
22. 3.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.8	0.02328	87.17	2.03	919.10	21.40	10.544	
			(1)			11.60	0.27				
22. 4.	С101-1480	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм	т	0.0002	0.00000582	16 974.00	0.10	69 441.72	0.40	4.091	
		Накладные расходы				81%	1.74	81%	23.01		
		Сметная прибыль				50%	1.08	50%	14.21		
		Всего с НР и СП					822.64		99.90		
	
23.	С101-9082 
(Приказ № 308 от 28.07.2009)	Приборы дверные (ручка, петли)	компл.		3			100.00	300.00		
	
24.	С3.	Дверь из профлиста на металлическом каркасе	шт		2			1 127.31	2 254.62		
	
25.	С4.	Крышка люка	шт		1			150.00	150.00		
	
26.	Е01-02-027-05 
(Приказ № 253 от 17.11.2008)	Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 2	1000 м2 спланированной площади		0.008	1 049.19	8.39	17 456.90	139.66	16.646	
26. 1.	З1-1030	Рабочий строитель среднего разряда 3	чел.-ч	123	0.984	8.530	8.39	141.926	139.66	16.638	
		Накладные расходы				81%	6.80	81%	113.12		
		Сметная прибыль				50%	4.20	50%	69.83		
		Всего с НР и СП					19.38		322.61		
	
27.	С408-0124 
(Приказ № 308 от 28.07.2009)	Песок природный для строительных работ мелкий	м3		5	59.99	299.95	124.00	620.00	2.067	

						370 745.38		68 552.91	0.185	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					1 256.84		18 873.71	15.017	
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ					775.83		11 650.44	15.017	
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ					372 778.04		99 077.06	0.266	
	Трудозатраты осн. рабочих					161.08		161.08		
	Проезд в отпуск осн. рабочих						3.52	567.01		
	Итого с учетом проезда в отпуск							99 644.07		
	НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ						18	17 935.93		
	ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА							117 580.00		

Составил:	Гл. спец. ОУЖФ МКУ «СЭГХ»                                                                        С. И. Жуллярова	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Начальник ОУЖФ МКУ «СЭГХ»                                                                      Н. И. Михайлова	
	(должность, подпись, Ф.И.О)