Стройка:	Санточки	
	
Объект:	Санточки 2015	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 13	
(Локальный сметный расчет)	
на рекультивация туалетов	
Сметная стоимость:	21.206	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.035	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	3.594	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 2000 г. и текущих ценах на 02.2015 г. по НБ: "ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 8".	

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в базисных ценах	Сметная стоимость в текущих ценах	Индекс	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Е46-06-001-04 
(Приказ № 253 от 17.11.2008)	Разборка надземной части без сохранения годных материалов деревянных зданий любой этажности	10 м3 строительного объема		1.54	106.30	163.70	1 604.94	2 471.61	15.098	
1. 1.	З1-1022	Рабочий строитель среднего разряда 2,2	чел.-ч	11.63	17.9102	7.940	142.21	125.350	2 245.04	15.787	
1. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.14	0.2156	11.534	2.49				
1. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	0.02	0.0308	111.99	3.45	1 180.37	36.36	10.54	
			(1)			13.50	0.42				
1. 4.	Х05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	0.08	0.1232	100.01	12.32	1 054.11	129.87	10.54	
			(1)			10.06	1.24				
1. 5.	Х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,5 м3	маш.-ч	0.02	0.0308	100.00	3.08	1 054.00	32.46	10.54	
			(1)			13.50	0.42				
1. 6.	Х07-0148	Бульдозеры при работе на других видах строительства 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0.02	0.0308	61.39	1.89	647.05	19.93	10.54	
			(1)			13.50	0.42				
1. 7.	Х33-0804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	маш.-ч	0.32	0.4928	1.53	0.75	16.13	7.95	10.542	
		Накладные расходы				81%	117.21	81%	1 818.48		
		Сметная прибыль				50%	72.35	50%	1 122.52		
		Всего с НР и СП					353.26		5 412.61		
	
2.	Х31-0601 
(Приказ № 307 от 28.07.2009)	Илососная машина КО 560, объемом 6000 л	маш.-ч		4	140.97	563.88	1 485.82	5 943.28	10.54	
			(1)								
2. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1	4	13.500	54.00				
		Накладные расходы				81%	43.74				
		Сметная прибыль				50%	27.00				
		Всего с НР и СП					634.62				
	
3.	Е01-02-061-02 
(Приказ № 253 от 17.11.2008)	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2	100 м3 грунта		0.105	729.00	76.55	10 925.38	1 147.16	14.986	
3. 1.	З1-1015	Рабочий строитель среднего разряда 1,5	чел.-ч	97.2	10.206	7.500	76.55	112.401	1 147.16	14.987	
		Накладные расходы				81%	62.01	81%	929.20		
		Сметная прибыль				50%	38.28	50%	573.58		
		Всего с НР и СП					176.83		2 649.94		
	
4.	Е27-04-001-01 
(Приказ № 253 от 17.11.2008)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0.03	2 281.99	68.46	24 782.47	743.47	10.86	
		Объем: 15*0.2									
4. 1.	З1-1023	Рабочий строитель среднего разряда 2,3	чел.-ч	15.72	0.4716	8.020	3.78	127.422	60.09	15.888	
4. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	0.4164	12.795	5.33				
4. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4.29	0.1287	89.99	11.58	948.49	122.07	10.54	
			(1)			10.06	1.29				
4. 4.	Х12-0202	Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.0531	123.00	6.53	1 296.42	68.84	10.54	
			(1)			13.50	0.72				
4. 5.	Х12-0911	Катки на пневмоколесном ходу 30 т	маш.-ч	7.08	0.2124	206.01	43.76	2 171.35	461.19	10.54	
			(1)			14.40	3.06				
4. 6.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.0222	110.00	2.44	1 159.40	25.74	10.54	
			(1)			11.60	0.26				
4. 7.	С411-0001	Вода	м3	5	0.15	2.44	0.37	36.92	5.54	15.131	
		Накладные расходы				81%	7.38	81%	48.67		
		Сметная прибыль				50%	4.56	50%	30.05		
		Всего с НР и СП					80.39		822.19		
	
5.	С408-0122 
(Приказ № 308 от 28.07.2009)	Песок природный для строительных работ средний	м3		15.525	55.26	857.91	124.00	1 925.10	2.244	
		Объем: (10.5+3)*1.15									
	
6.	Е51-6-1 
(Приказ № 207 от 13.10.2008)	Погрузка мусора вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой	100 м3 грунта		0.015966	5 268.73	84.12	58 050.53	926.83	11.018	
6. 1.	З1-1012	Рабочий строитель среднего разряда 1,2	чел.-ч	83	1.325178	7.310	9.69	107.118	141.95	14.654	
6. 2.	Х40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 7 т	маш.-ч	42	0.670572	111.00	74.43	1 170.47	784.88	10.545	
			(1)			11.60	7.78				
		Накладные расходы				81%	7.85	81%	114.98		
		Сметная прибыль				50%	4.85	50%	70.97		
		Всего с НР и СП					96.81		1 112.78		

						1 814.62		13 157.45	7.251	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					238.18		2 911.33	12.223	
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ					147.03		1 797.12	12.223	
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ					2 199.83		17 865.90	8.121	
	Трудозатраты осн. рабочих					29.91		29.91		
	Проезд в отпуск осн. рабочих						3.52	105.29		
	Итого с учетом проезда в отпуск							17 971.19		
	НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ						18	3 234.81		
	ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА							21 206.00		

Составил:	Гл. спец. ОУЖФ МКУ «СЭГХ»                                                              С. И. Жуллярова	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Начальник ОУЖФ МКУ «СЭГХ»                                                            Н. И. Михайлова	
	(должность, подпись, Ф.И.О)